**Druckluftspray(aer de curatat praf)**



**Informaţii suplimentare:**

• Potrivit pentru desprafuire,sau de formare a smocurilor de praf sau scame.

**Domenii de utilizare:**

 • Pentru îndepărtare a prafului de pe ansamblurile sau înainte de începerea lucrărilor de reparaţii si intretinere (de exemplu, capete de disc de citit magnetice, camionete, platane şi discurile de vinil).

Pentru curăţarea suprafeţelor sigiliilor de vid, inele de etanşare, izolatori de înaltă tensiune,sisteme de vid şi pompe, curatirea echipamentlor din camera de fabricare a semiconductorilor, pentru întreţinerea ceasurilor cu cuarţ şi ceasuri de bord.

**Parametri tehnici.:**

• Rezistenţa la temperatură: până la +80 ° C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Druckluftspray****(aer de curatat praf)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,40** |