**Decklack (vopsea punte)**



**Informaţii suplimentare:**

• Foarte opacă, mata cu acoperire din satin, rezistenta la căldură şi uscare rapidă. Rezistent la zgarieturi si abraziune.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru component camioane, masini, piese din sticlă, lemn si plastic, componente ale vehiculului, piese de motocicleta.

**Caracteristici tehnice:**

• Temperatura de rezistenta: pana la 600 ° C

Culoare negru mat, polimer acrilic mătasos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Decklack-negru** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **6,55** |