**Kontaktspray(contact)**



**Informaţii suplimentare:**

• Protejeaza si previne ruginirea, relaxand şuruburile, buloane, etc, pornirea cablului de trage, balamale, pentru contacte electrice la autovehicule cu zgomote la aprindere (întrerupătoare ).

**Cerere: |**

• Împotriva scartaiturilor şi fluierăturile de la amortizoare, transmisii prin lanţuri, inclusiv suspensii în autovehicule. Curata petele de gudron de pe masina si finisaje. Hrăneşte si protejează piese cromate din domeniul auto.

Inlatura pierderile de oxid şi reziduuri de ardere, praf sau poluare cauzatoare de scurgeri.

In domeniul automobilelor la contactele de la releu sau aprindere.

**Parametri tehnici.:**

• Temperatura de rezistenta: -20 ° C la 250 ° C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kontaktspray(contact)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **300 ml - Spraydose** | **1/10 buc** | **3,10** |