**Anti-Seez Gleitmetall(lubrifiant aluminiu)**



**Informaţii suplimentare:**

• Pentru aluminiu si alte metale. Ori de câte ori uzura şi coroziune trebuie să fie evitate, punandu-se accentul pe piesele care asamblarea şi demontarea uşoară a acestora este prevăzută.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru subansamble in puncte termice sau filete din aluminiu sau turnate de magneziu. Pentru lubrifierea filetelor sau racorduri din oţel inoxidabil şi a pieselor forjate.

Pentru flanse, suruburi, fitinguri.

Pentru capete de cilindru, ghidaje cu supape, sigilii metalice pentru vehicule.

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare: -180 ° C la 1200 ·

Presiune C. rezistenta până la 2,300 kg/cm2,

Rezistenta la apa dulce si sarata,cat si la la acizi si baze, fără metale grele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anti-Seez Gleitmetall****(lubrifiant aluminiu)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **7,65** |