**Unterbodenschutz-Spray(pelicula protectoare)**



**Informaţii suplimentare:**

•Sprayul este un produs de protecţie pentru seturile de cauciuc de la sasiu, cu un conţinut foarte ridicat de tixotropic. Pelicula este compacta si ofera rezistenta la abraziune mare. Produsul are aderenta buna, este permanent elastic la rece, rezistent la coroziune si are o buna protectie.

**Domenii de utilizare:**

• Service auto: o protectie de incredere impotriva pietricelelor ce sar in spoiler, glafuri, uşi şi şorţurile din spate.

• General: ca spray pentru sigilare jgheaburi, ţevilor de încălzire, tuburilor de ventilaţie, apă uzată şi conductelor de canalizare, camioane, remorci, acoperişuri, pereţi, barci, etc Produsul sigileaza suprafeţe pe metale, lemn, ciment, caramida, email, tabla, etc

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare: -20 ° C la +70 ° C.

Timp de uscare după aproximativ două ore.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unterbodenschutz-Spray****(pelicula protectoare)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **500-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **6,05** |