**Fettpressen-Schmiergarnitur(Pistol manual pt. vaseline)**



**Detalii produs:**

Design industrial, fabricat conform DIN 1283, culoare bleumarin, 1,0 mm grosime, pistol tub vaselina, conexiune la M 10 x 1.

Pentru unsori până la NLGI 2.

Capacitate max bar. cm3/Hub 1.4 la o presiune de 400 ,posibilitatea de umplere folosind un cartuş de unsoare sau grăsime DIN.

Dimensiuni de livrare 11 x 300 mm, furtun armat şi 4 dinti conectori hidraulici.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fettpressen-Schmiergarnitur**  **(Pistol manual pt. vaseline)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **Design industrial** | **1/1 buc** | **18,50** |