**Silikonspray(Silicon)**



**Informaţii suplimentare:**

• Pentru componente auto, masini de uz casnic, atelier, sport. Formeaza o mare stabilitate de lubrefiere prin formarea unei folii protectoare. Protejează împotriva umezelii şi ruginii. Frotiurile universale: protejează impregnarea, terminale fixe.

**Cerere:**

• Agent de izolare, pentru prelucrarea maselor plastice - toate termo si materiale plastice termorigide, cauciuc (cu excepţia cauciucului siliciu) de lansare. Agenţii | pentru protecţia de gaz şi electrozi de sudura manuali, diapozitive, pentru hârtie, lemn, imprimare şi industria ambalajelor, debitarea spumei, tratamentul textilelor, ajutor pentru instalare şi lubrifiant, întreţinerea produselor de îngrijire pentru sectorul automobilelor.

**Parametri tehnici.:**

• Rezistenţa la temperatură: -50 ° C la 250 ° C.

Fara solventi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Silikonspray**  **(Silicon)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose**  **5 litri - canistra** | **1/12 buc**  **1/1 buc** | **3,00**  **40,00** |