Silikonspray mit

NSF-H1 Zulassung

(silicon alimentar omologat H1)



**Pentru industria alimentară**

**Descriere produs:**

O alunecare perfectă, o protecţie mare şi îngrijire pentru materiale plastice, cauciuc si metal. Concepute special pentru industria alimentara.

**Domenii de utilizare:**

componentele din plastic (bare de protecţie de exemplu, stucaturi, etc) exceptand piesele lucioase şi casante, menţinerea pieselor de frictiune din cauciuc, in medii reci si care nu au voie sa se lipeasca la temperature foarte joase. Antistatice. Protejează contactele electrice de umiditate. lubrifiază trape şi şine sau role de scaune, centuri de siguranţă, etc.

Previne scartaitul enervant, în special între diferite materiale (de exemplu, metal / plastic). Serveşte ca un ajutor de montaj, cum ar fi conexiunile furtunului. Este utilizat sub forma unui agent de întreţinere, precum şi pentru biciclete.

**Caracteristici tehnice:**

Temperatura: pana la 250 ° C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silikonspray mit  NSF-H1 Zulassung  (silicon alimentar omologat H1) | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **5,10** |