**Keramikpastenspray(Spray pasta ceramica)**



**Detalii produs:**

• Ideal pentru izolari, speciala pentru ceramice pe bază de lubrifiant de temperatură. Efect asigurat pe termen lung, uşor de sters cu carburant ecologic.

**Domenii de utilizare:**

• Previne aparitia uzurii şi atenuaza si previne efectul de frânare, zgomote si scârţâituri în zona de frână, de coroziune ale şuruburilor. E o alternativă la lubrifierea lanţului, adecvat pentru O-ringuri. Pentru frâne şi înlocuirea plăcuţelor de frână, schimbarea bujiilor şi a articulatiilor, la conexiuni ale şuruburilor de la tevile de gaze de eşapament şi convertoare catalytice. Protector anticoroziune în motoare, transmisii, axe, reparaţii la sistemele de evacuare.

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare**: -40° C la +1400° C.**

Termen de protecţie mare la coroziune: spray testare&gt 500, DIN 50021.

Rezistenţa la apă: 10-90, 51807th DIN de izolare şi de amortizare la metal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keramikpastenspray****(Spray pasta ceramica)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **400ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,85** |