**Kupferpasten-Spray(Spray pasta de cupru)**



**Detalii produs:**

• Lubrifiant, pentru protecţia anticorozivă şi ca o separare a articulaţiilor termice foarte încărcate, probleme care pot apărea în cazul demontarilor.

**Domenii de utilizare:**

• Ungerea şuruburilor de la ţevile de ardere, flanşe şi a supapelor de abur supraîncălzit ale ţevilor de eşapament, ţevi şi accesorii ale camerelor de ardere, accesorii ale arzătoarelor de gaz şi cu petrol, rulmenţi, came, frânele cu tambur, axele şi arcuri transversale cu discuri de frana.

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare: -40°C la 1100°C.

Conducător de electricitate, rezistent la apă si apa sarata.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kupferpasten-Spray**  **(Spray pasta de cupru)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **400ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **7,20** |