**2-Takt-Öl (Ulei pentru motoare in 2 timpi)**



**- Pentru motoare in 2 timpi –**

**Detalii produs:**

• Uleiul E-COLL pentru motoare in 2 timpi este un produs de baza,de mare calitate,impotriva uzurii.Cu cantitate scăzuta de cenuşă asigura cea mai bună protecţie posibilă.Previne coroziunea, depuneri şi pre-aprindere.

**Domenii de utilizare:**

• Folosit ca un amestec de ulei motor-auto pentru lubrifiere, pentru motoare in 2 timpi cu racier pea pa sau aer (cu excepţia motoarelor exterioare). adecvat bine Chainsaw. Adecvat pentru motoarele de la cositoarele de gazon şi fierastraie cu lant.

Poate fi, de asemenea, utilizat în motoarele cu ulei proaspăt automat (sistem Autolube).

**Caracteristici tehnice:**

• Respectă niveluri de performanţă TSC TSC-1-2 şi gem.Testmethoden TSC-3 la API (American Petroleum Institute). 01:50 Cuprins suficient pentru 5 litri de combustibil, la un raport de amestecare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2-Takt-Öl**  **(Ulei pentru motoare in 2 timpi)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **100 ml – Flacon plastic** | **1/12 buc** | **2,30** |
| **1 litru – Bidon plastic** | **1/20 buc** | **6,75** |