**Hochleistungsfett LZ(Unsoare de înaltă performanţă LZ)**



**Detalii produs:**

• Pentru lubrifierea simpla a rulmenţilor şi suprafeţe de alunecare sub sarcini normale şi la viteze care permit lubrifiere Unsoare universala pentru toate domeniile.

Pentru a reduce frecarea şi uzura, sprijinind impermeabilizarea si protecţia împotriva coroziunii.

**Domenii de utilizare:**

• Role transportoare, rulmenti, motoare electrice, sisteme de schimbare directive sine feroviare, axe care au rulmenti, lagare, lubrifierea echipamentelor din constructii si agricole.

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare: -20 ° C la +120 ° C (pe termen scurt la 140 ° C) de clasificare. Coerenţa conform DIN 51818:-clasa NLGI 2.

Desemenea posibil DIN 51502: K2K-20.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hochleistungsfett LZ**  **(Unsoare de înaltă performanţă LZ)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **50 g - tub** | **1/20 buc** | **1,95** |