**Hochdruck-Haftfett (unsoare spray grasa)**



**Informaţii suplimentare:**

Pentru lubrifierea grasa a benzilor rulante şi lagăre de alunecare în frictiune mixta, la toate vitezele de alunecare admisă.

Protecţia contra coroziunii a pieselor în mişcare, în special în corzi.

Excelentă protecţie împotriva coroziunii împotriva expunerii la apă,gaze agresive şi soluţii alcaline.

**Domenii de utilizare:**

Angrenaje deschise, şuruburi, balamale,benzi rulant şi lagăre cu alunecare,pompe de apă, turbine de apa, porti ecluze, masini de spalat, cilindrii de ghidaj, arbori, suruburi, echipamente subacvatice în părţi offshore, echipamente de ridicat, containere şi remorci, Iahturi si componente şantier naval.

**Date tehnice:**

Temperatura de operare: -25 ° C la +80 ° C.

Bună protecţie la apa de mare şi aer sarat, rezistenţă chimică bună.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hochdruck-Haftfett**  **(unsoare spray grasa)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **300ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **8,05** |