**Zink-Alu-Spray(zinc-aluminiu spray)**



**Informaţii suplimentare:**

• Oferă o protecţie maximă la coroziune pentru toate suprafetele metalice, economic in utilizare, uscare rapida, poate vopsi fara grund. Versatile de durabil, flexibil, non-gras, conducătoare de electricitate, sudabile pe folie protectoare.

**Domenii de utilizare:**

• Pe termen lung pentru protecţia şi acoperită de fier galvanizat materiale nevopsite. Pentru reparaţii piese deteriorate galvanizate. Pentru acoperirea de suduri de foraj şi tehnice.

**Parametrii temperatura:**

• Rezistenta pana la +500 ° .

Cele mai bune rezultate la temperatura camerei (peste 16 ° C).

Culoare argintiu-lucios.

 Timp de uscare la 20 ° C în 15 minute.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zink-Alu-Spray****(zinc-aluminiu spray)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **7,20** |