**PU-Ölbindemittel straßentauglich(absorbant ulei traffic)**



**Informaţii suplimentare:**

• Utilizabil pentru PU pelete spumă de tip III / R,apa de ploaie de pe străzi, sau apa din zonele cimitirelor. Pentru toate zonele de trafic.

**Domenii de utilizare:**

• Absorbant de uleiuri din toate zonele de traffic din ateliere sau puncte de productie industrial. Absoarbe uleiuri, unsori, lubrifianţi şi alte scurgeri de combustibil şi de apă.

**Date tehnice:**

• Greutate vrac: 405 g / litru. 1litru de absorbant contine de 0,6 l de ulei.

Continut: 40 l = circa 18-20 kg, dimensiunea granulatiei: 0,5 la 4 mm.

Culoare: bej inchis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PU-Ölbindemittel straßentauglich****(absorbant ulei traffic)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **18 kg - sac** | **1/1 buc** | **15,30** |