**Trennspray auf Wasserbasis**

**(antilipire sudura pe baza de apa)**



**Informaţii suplimentare:**

• Impiedica aderarea stropilor de sudura pe suprafetele duzelor de contact si duzelor de gaz prin formarea unui film lichid.Are un rol important datorita faptului ca lungeste viata consumabilelor pana la 100%.De asemeni,se poate aplica si pe piesele de sudat,stropii de sudura putand fi indepartati foarte usor prin simpla stergere cu carpa uscata.

• Produsul mai poate fi folosit si pe suprafetele vopsite,acesta avand si rol de tratament final peste stratul de vopsea,suprafetele galvanizate sau alte tipuri de depuneri metalice.

**Domenii de utilizare:**

• Protejează duzele de sudura. Acţionează ca un agent de protecţie a suprafetelor unde se produc descarcari electrice.

**Date tehnice.:**

• Pe baza de apa, material non-siliconic.

Culoare: lăptos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Trennspray auf Wasserbasis**  **(antilipire sudura pe baza de apa)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **3,20** |