**Markierwagen(carucior marcaje linii)**



**Detalii produs:**

• Pentru tusarea simplă a zonelor de pericol, intrări şi ieşiri auto, parcari, marcaje terenuri sportive, etc, utilizand sprayurile de marcaje E-Coll 750 ml.

**Domenii de utilizare:**

• In special în infrastructură si alte domenii.

**Date tehnice:**

• Lăţimea liniei reglabila intre 5 - 7.5 cm..

Culoarea carutului: albastră.

Utilizabil cu sprayuri de 750 ml.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Markierwagen**  **(carucior marcaje linii)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **Bucata** | **1/1 buc** | **180** |