**Keilriemenspray(curatatoare curele)**



**Informaţii suplimentare:**

• Creşterea performanţei si durata de viata (până la 50% mai mult in curelele tensionate), susceptibil de puternic faţă de alunecarea curelelor şi a fuliilor de curea.

**Domenii de utilizare:**

• Spray universal pentru toate curelele, rotunde, plate şi curele dinţate pe fulie, motoare, compresoare, pompe, ventilatoare, mori, etc

**Caracteristici tehnice:**

 • Timp de uscare la 20 ° C în 10 de minute.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Keilriemenspray****(curatatoare curele)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,85** |