**Graphit-Spray**



**Informaţii suplimentare:**

Grafit foarte fin,acesta formează o peliculă uscată şi netedă. Previne şi izoleaza zonele care nu au fost bine lubrifiate.

**Domenii de utilizare:**

Pentru piese metalice, ambalate şi sigilate,ca agent de lubrifiere pentru metalurgie, sinterizate.

**Date tehnice:**

Are o conductivitate electrică şi termică bună.

Afişează cele mai bune proprietăţi de lansare şi este rezistent chimic..

Culoarea negru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Graphit-Spray** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **400g - Spraydose** | **1/12 buc** | **12,30** |