**Edelstahlspray (spray inox)**



**Informaţii suplimentare:**

• Protejeaza impotriva ruginei si este rezistent la abraziune. Aderă la metale chimice. Inalta rezistenta.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru reparaţii de piese de oţel deteriorate.

**Date tehnice:**

• Rezistenta la temperaturi de până la 300 ° C.

Culoare: antracit. praf uscat la 20 ° C în 10 de minute.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Edelstahlspray (spray inox)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **7,00** |