**Zwischenreiniger(intermediar de curatare)**



**Informaţii produs:**

• Pe baza de solventi cu halogen.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru a curate locul de penetrare si pregatirea suprafetelor pentru aplicarea sprayului penetrant ce urmeaza a fi utilizat.

**Date tehnice:**

• Punctul de aprindere este la 13 ° C.

Produsul este uşor volatil şi se usuca in cateva secunde la temperatura camerei.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zwischenreiniger**  **(intermediar de curatare)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **500 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **7,60** |