**PU-Ölbindemittel wasserabweisend(Pelete de absorbtie rezistente la apa)**



**Informaţii suplimentare:**

• PU pelete spumă de tip III / R, rezistente la apă.

**Domenii de utilizare:**

• Absorbant si protector ideal de ulei ale garajelor cu podea din gresie, cat si pardoselile industriale. | Pentru scurgerile de uleiuri, unsori, lubrifianţi şi combustibil, ape refulate şi alte scurgeri.

**Date tehnice:**

• Greutate vrac: 260 g / litru. 1 litru de absorbant colecteaza 0,6 l de ulei.

Volumul uleiului absorbit: 50 L = 12 kg. Granulaţie: 0.5 - 4 mm.

Culoare: bej.

Cu o reducere în greutate a substantelor absorbite se reduce si costul de eliminare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PU-Ölbindemittel wasserabweisend**  **(Pelete de absorbtie rezistente la apa)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **12 kg - sac** | **1/1 buc** | **19,30** |