**Feuchtigkeitsschutzspray (protector umiditate)**



**Informaţii suplimentare:**

• Folie protectoare pe metale. Pătrunde,si deplasează umiditatea şi infiltratiile. Formează o peliculă subţire de protecţie împotriva coroziunii la microscop a metalului în timpul prelucrării sau depozitării. Se usuca pe motoare si echipamente şi asigura o protecţie-anticoroziune luni de zile.

**Domenii de utilizare:**

• In domeniile industriale, marine, automobile, etc, pentru materiale plastice, electrice, din metal, fier, otel.

**Date tehnice:**

•Temperatura de operare: de la -40 ° C la +70 ° C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Feuchtigkeitsschutzspray (protector umiditate)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **4,50** |