**Bodenmarkierspray( Spray de marcaje)**



**Detalii produs:**

• Este un spray cu putere mare de acoperire, avand in componenta lac acrylic si răşină de cea mai buna calitate, cu o perioada rapida de uscare.

**Domenii de utilizare:**

• Pe aproape orice suprafata: lemn, carton, beton, hârtie, metal, asfalt, zidarie, etc. Ideal pentru marcarea pe toate suprafetele (locuri de parcare, etc.)

Extrem de rezistent la abraziune!

Interzis a se folosi pe vinil sau material plastic!

**Caracteristici tehnice:**

• Vopsea de interior si exterior datorata rezistentei la coroziune si intemperii meteo. Datorita compozitiei are o perioada scurta de uscare (aproximativ 10 minute).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bodenmarkierspray**  **(Spray de marcaje)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **750 ml – Spraydose – alb** | **1/6 buc** | **18,55** |
| **750 ml – Spraydose – auriu** | **1/6 buc** | **18,55** |
| **750 ml – Spraydose – rosu** | **1/6 buc** | **18,55** |
| **750 ml – Spraydose – verde** | **1/6 buc** | **18,55** |
| **750 ml – Spraydose – albastru** | **1/6 buc** | **18,55** |
| **750 ml – Spraydose - negru** | **1/6 buc** | **18,55** |