**Silikonfett(Unsoare cu silicon)**



**Detalii produs:**

• Lubrifiant pentru metal, sticlă, ceramică.

**Domenii de utilizare:**

• Ca lubrifiant şi pentru izolarea supapelor, ventile, articulatii, garnituri, care sunt expuse la influente corozive care au componente de sticlă, bucăţi de sticlă, articulaţiile vidate, ventile de sticlă. Prin ungere pastreaza piesele filetate din cauciuc şi plastic ale echipamentelor termice impotriva coroziunii.

Unsoare electroizolanta şi hidroprotectoare pentru sisteme de aprindere electrică, precum şi pentru piese de ceramică, bujii, si în special pentru materiale nemetalice, etc.

**Date tehnice:**

• Culoare alb-transparent, inodor, non-toxice.

Izolator impotriva atacurilor corozive la metale, cauciuc, material plastic, piele şi alte materiale.

Temperatura: -45 ° C la +200 ° C.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silikonfett**  **(Unsoare cu silicon)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **23g - Tub** | **1/1 buc** | **2,85** |