**Kupfer-Kontaktfett *(*Unsoare de contact cu cupru)**



**Detalii produs:**

• Pentru component cu temperaturi ridicate, expuse la presiuni puternice si influente corozive mari. Pentru a reduce frecarea şi uzura şi protejeze împotriva formarii de jocuri intre doua piese, rezistenta mare la medii de coroziune foarte rapida.

**Domenii de utilizare:**

• În industria de automobile cu frâne cu disc (plăcuţe de frână) şi sistemul de evacuare. În industria chimică în flanşe şi fitinguri de tratament cu abur fierbinte, turbine şi cazane. În industria extractivă, pentru lubrifierea ciocanelor de aer sau a accesoriilor de gaurit si prelucrat beton sau piatra.

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare: **-20 ° C la 1100 ° C.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kupfer-Kontaktfett*****(*Unsoare de contact cu cupru)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **200 g – Spray cu adaptor** | **1/12 buc** | **15,30** |