**Zink-Spray**

Aprobat de TÜV



**Produs:**

• Grund de zinc pentru substraturi metalice.

**Domenii de activitate:**

• Sisteme de evacuare, colectoare, schimbător de căldură, reparaţii coturi auto, reparaţii de galvanizare, suduri deteriorate, structuri metalice, constructii de otel,uşi de oţel, garduri, cosuri si tubulaturi de fum, componente termice.

**Date tehnice:**

• 99% puritate de zinc, rezistent la căldură 490°C, rezistent la apa sarata, testat conform DIN 50 021 şi DIN 53 167th culoare: gri foarte pigmentată, 90% zinc uscat, fast-coatable, conducător de electricitate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zink-Spray**Aprobat de TÜV | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **7,20** |