**Leckfinder(indicator scurgeri gaze)**



**Informaţii suplimentare:**

• Indica fisurile cu scurgeri de gaze pentru sisteme sub presiune. Identifica scurgerile de gaz şi aer comprimat, de asemenea, o protecţie specială impotriva ruginii. Potrivit pentru aer comprimat, agent frigorific, acetilena, butan, gaze naturale, dioxid de carbon, oxigen, propan, gaz urban, azot, hidrogen, amoniac.

**Domenii de utilizare:**

• Localizeaza scurgeri de gaze din conductele sub presiune şi containere, de exemplu, compresoare, cilindri de oţel, supape, armatura conductelor, echipament respirator, combustibil sudare oxi-gaz si protectie, arzatoare Bunsen, robineti, racorduri, frâne cu aer comprimat, etc

**Date tehnice:**

• Non-toxic, conform DIN-DVGW.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Leckfinder**  **(indicator scurgeri gaze)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **400 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **3,30** |